|  |
| --- |
| skriftlig ADVARSEL IFM. BRUDD PÅ SIKKERHETSBESTEMMELSENE**Benyttes ifm. skriftlig advarsel til en prosjektmedarbeider ifh. til de sikkerhetsbestemmelser** **som gjelder i prosjektet og «Sanksjonsmatrisen»** |
| Prosjekt: |  | Dato for hendelsen: |  |
| Arbeidstakerens navn: |  |
| Ansatt i firma: |  |
| Ovennevnte arbeider er i dag gitt HMS-advarsel pga. overtredelse av de sikkerhetsbestemmelser som er satt i prosjektet ; |
|[ ]  Grovt pliktbrudd |
|[ ]  2. gangs brudd og/eller alvorlig pliktbrudd |
|[ ]  3. gangs brudd og etter skriftlig advarsel |
| 1. HMS-advarselen er gitt for følgende forhold (angi tid, sted og en nærmere beskrivelse av hendelsen):
 |
|  |  |
| 1. Overtredelsen karakteriseres som brudd på følgende sikkerhetsbestemmelser i den prosjekttilpassede «Sanksjonsmatrisen»:
 |  |  |
|  | [ ]  | Manglende tilbakesetting av den kollektive sikringen etter midlertidig å ha fjernet den |
|  | [ ]  | Manglende bruk av påbudt verneutstyr |
|  | [ ]  | Manglende bruk av riktig type øyevern der hvor dette er påkrevd |
|  | [ ]  | Manglende bruk av åndedrettsvern godkjent for den type arbeid som utføres |
|  | [ ]  | Ved manglende bruk av hansker. (Påbudt ved bruk av kjemikaler og kuttsikre hansker ved kutt/stikk). |
|  | [ ]  | Manglende bruk av fallsikringsutstyr. Fallsikring er påbudt på steder over 2 meter som ikke er sikret på annen måte. |
|  | [ ]  | Ved manglende sikring av eget arbeidsområde. (Rekkverk) |
|  | [ ]  | Ved manglende avsperring av eget arbeidsområde (Rød/hvit sperrekjetting) |
|  | [ ]  | Ved manglende avsperring av eget arbeidsområde (Rød/hvit sperrekjetting) |
|  | [ ]  | Ved unnlatelse av ikke å ha 2 stk. brannslukningsapparater på arbeidsstedet ved utførelse av varme arbeider |
|  | [ ]  | Ved brudd på bestemmelsene om å utføre SJA der hvor dette er påkrevet |
|  | [ ]  | Ikke iverksatt/fulgt opp de tiltak som fremkommer i SJA-analysen |
|  | [ ]  | Ved brudd på bestemmelser om bruk av gardintrapp. Forbudt i nærheten av dekkeforkanter og åpninger. Kun tillat brukt etter egen SJA som skal utarbeides og overleveres før arbeidene utføres. |
|  | [ ]  | Ved brudd på bestemmelser om bruk av vinkelsliper innendørs. Generelt forbud om bruk innendørs, men kan tillates brukt innendørs etter egen /SJA som skal utarbeides og overleveres før arbeidene utføres. |
|  | [ ]  | Brudd på forbudet om å bruke musikkanlegg, radio, MP3 spiller og øreklokker med radio. Tillates kun i brakkerigg. |
|  | [ ]  | Annet (beskriv) |
|  |  |  |
| Sted, dato for advarselen: |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeidstaker  |  |  | Arbeidsleder |  |
| Kopi; |  |